|  |  |
| --- | --- |
| **Özellik** | **ADP 400** |
| **Baskı Türü:** | **9 Pin Seri nokta vuruşlu (Dot Matrix)** |
| **Kolon sayısı:** | **Epson mod 42/35, 40/33, diğer emülasyonlada 40/32** |
| **Çözünürlük:** | **160 dpi** |
| **Font ölçüleri:** | **7x9 , 9x9** |
| **Satır genişliği:** | **n /144 inch** |
| **Yazma genişliği:** | **63.5 mm (2.5 inch)** |
| **Yazma hızı:** | **3.2 satır/ saniye** |
| **Rulo:** | **rulo / sürekli form** |
| **Genişlik:** | **76.2 mm (3.0 inch)** |
| **Kopya sayısı:** | **1 orijinal + 2 kopya** |
| **Ara bellek:** | **48 KB** |
| **Ara yüz:** | **RS 232 C seri ya da sentroniks paralel** |
| **Tür:** | **Araç çakmak beslemeli ya da pilli** |
| **Çalışma sıcaklığı** | **5° to +40° C kadar, 10% den 80%'e kadar RH** |
| **Saklama sıcaklığı:** | **-20° to +60° C kadar, 5 % den 95%'e kadar RH** |
| **Ağırlık:** | **1.26 kg** |